**BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS USTALIK SORULARI**

1. **Hangisi ups çeşitlerinden değildir?**A) Line İnteractive B) Power/Line Conditioner C) Online D) Offline
2. **Aşağıdaki upslerden hangisi gerilim değişiminde devreye girene kadar 2 ila 7  
   milisaniye arasında bir zaman harcar?**  
   A) Offline Ups B) Online Ups C) Line İnteractive Ups D) Hiçbiri
3. **GPU hangisinin üzerinde bulunur?**  
   A)Hard disk B)Ana kart C)Ekran kartı D)Ses kartı
4. **Hard diskler için verilen hangisi yanlıştır?**A) Defalarca format atılabilir. B)Bilgi kaydı yapılabilir.  
   C) Aşırı sıcak veya nemden bozulabilir. D)Manyetik alandan etkilenmez.
5. **Hangisi anakart bileşenlerinden değildir?**

A)Kuzey köprüsü B)Güney köprüsü C)Batı köprüsü D)PCI Slotu

1. **Bir CPU’nun ısı değeri kaç derecede tehlike sınırına ulaşır?**

A)56 oC B)76 oC C)86 oC D)106 oC

1. **Hangisi güç kaynağının verdiği voltajlardan değildir?**
2. +5 V B) +12 V C) +3,3 V D) +6,6 V
3. **Bir bilgisayar formatlandıktan sonra donanım listesi nereden görüntülenir?**

A) Denetim masası B) Masaüstü

C) Bilgisayarım D) Aygıt yöneticisi

1. **Bilgisayarı formatlamak için USB bellek kullanılacaksa nereden ayar yapılması gerekir?**

A) Boot menu B) Standart CMOS Setup menu

C) Main menu D) Advanced menu

1. **Bir bilgisayarın internete bağlandığı zaman eşsiz olan MAC adresi, hangi kart tarafından sağlanır?**
2. Ses kartı B) Ethernet kartı C) Ekran kartı D) CPU

CEVAPLAR:

1. B

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.D

8.D

9.A

10.B