**TEKSTİL TEKNOLOJİSİ**

**ENDÜSTRİYEL YUVARLAK ÖRME USTALIK SORULARI**

**1. Platinin görevi nedir?**

**A)** Örmeyi düzgünleştirmek

**B)** İğneyi korumak

**C)** Örme yapmak

**D)** Jekslere hareket vermek

**2. Seçeneklerden hangisi iplikten kaynaklanan hatalardan değildir?**

a. Kuşgözü b. Kalın iplik c. İnce iplik d. Enine çizgi

**3. Seçeneklerden hangisi makineden kaynaklı bir hatadır?**

a. Apreden kaynaklı b. Boyadan kaynaklı c. İlmek kaçağı d. Enine çizgi

**4. Kalın iplik hatası nasıl giderilir?**

a. İğne değiştirilir b. İplik değiştirilir c. Ayar yapılır d. Platin değiştirilir

**5. Seçeneklerden hangisi atkılı örme kumaştır?**

a. Ribana b. Dimi c. Raşel d. Trikot

**6. Seçeneklerden hangisi tek plakada üretilen kumaşlardan değildir?**

a. Süprem b. İnterlok c. İki iplik d. Üç iplik

**7. Sadece ilmek hareketinden oluşan kumaş hangisidir?**

a. İki iplik b. Üç iplik c. Süprem d. Pike

**8. Lakost örgü hangi hareketlerden oluşur?**

a. İlmek- ilmek b. İlmek- askı c. Askı- askı d. İlmek- atlama

**9. Seçeneklerden hangisi gürültünün sebep olduğu sonuçlardan biri değildir?**

a. İşitme kayıpları

b. İletişim sorunları

c. Sağlıklı iletişim

d. İş kazalar

**10. İnterlok örgünün yüzeyi seçeneklerden hangisidir?**

a. RR b. RL c. LL d. VL

**CEVAP ANAHTARI**

1. A 2. A 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. B 9. C 10.A