1- Ahşap parçalara yüz-cumba yapılmasında, parça yüzeylerinin düzeltilmesinde kullanılan makine aşağıdakilerden hangisidir?

1. Şerit makinesi
2. Planya makinesi
3. Freze makinesi
4. Yatay delik makinesi

2- Yüz cumbası yapılmış ahşap parçaları istenilen kalınlığa getirmeye yarayan makine aşağıdakilerden hangisidir?

1. Şerit
2. Planya
3. Freze

D-Kalınlık makinesi

3- Delik delme işinde hangi elektrikli el aleti kullanılır?

1. Titreşimli zımpara
2. El frezesi
3. Matkap
4. El dekupaj testeresi

4- Ahşap parçaları ölçüsüne getirmek ve aynı zamanda düzgün yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

1. Rende

B-El testeresi

C-İskarpela

D- Keser

5- Genişlikleri 2-40 mm arasında olup, ahşap parçaya zıvana, diş, kertik açmak ve çeşitli oyma işleri yapmak için hangi el aleti kullanılır?

1. Rende
2. El testeresi
3. İskarpela

D- Keser

6- Ahşap parçaları aşağıdaki el aletlerinden hangisiyle bağlanır veya sıkılır?

1. Gönye
2. Metre
3. İskarpela

D- İşkence

7- Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçmede kullanılır?

A-İp

1. Metre
2. İskarpela

D- İşkence

8- Aşağıdakilerden hangisi ağaç elemanlarından değildir?

1. Taç
2. Gövde
3. Odun

D- Kök

9- Aşağıdaki ağaçlardan hangisi doğrama yapımında kullanılmaz?

1. Kavak
2. Çam
3. Sedir

D- Köknar

10- Aşağıdakilerden hangisi kereste çeşitlerinden değildir?

1. Azman
2. Kalas
3. Odun
4. Lata

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |