1) Bodrum katların havalandırılması ve ışıklandırılması amacıyla yapılan ızgaralı pencerenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınlatma bacası

B) Merdiven yuvası

C) Pencere

D) Kuranglez

2) Bodrum katlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kapıcı dairesi

B) Kalorifer dairesi

C) Bina giriş kapısı

D) Hidrofor

3) Sığınak aşağıdaki katlardan hangisinde bulunur?

A) Bodrum katta

B) Normal katta

C) Çatı katında

D) Zemin katta

4) Aşağıdaki işlemlerden hangisi en son yapılır?

A) Pencere çizimi

B) Ölçülendirme yapılması

C) Tefriş yapılması

D) Tarama

5) Aşağıdakilerden hangisi planda genellikle mutfak tarama deseni olarak kullanılır?

A) Parke tarama

B) Seramik tarama

C) Mozaik tarama

D) Beton tarama

6) Kat yüksekliğini belirleyen yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merdiven

B) Kapı - pencere

C) Duvar

D) Kiriş

**7.** Yatay stabilite bağlantıları kaç makas aralığında bir uygulanmalıdır?

**A) 1**–3 makas

**B)** 3–5 makas

**C) 5**–7 makas

**D) 4**–6 makas

**8.** Aşağıdakilerden hangisi hadde mamulü değildir?

**A)** Profil

**B)** Lamalar

**C)** Levhalar

**D)** Hiçbirisi

**9.** “Çelik, kullanılacağı yere göre çeşitli hesaplamalar sonucu çıkacak gerilmeleri, en ekonomik biçimde karşılayacak şekil, kesit ve boyutlarda imal edilir. Fabrikalarda yapılan bu şekillendirmeye…………………., elde edilen şekillendirilmiş çeliğe de ………………….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

**A)** Hadde mamulü, haddeleme

**B)** Döküm, döküm mamulü

**C)** Haddeleme, hadde mamulü

**D)** Çelik, çelik mamulü

**10.** “Aşıklar daima kafes kiriş düğüm noktasında …………………. çubuklarına oturtulur.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

**A)** Üst başlık

**B)** Alt başlık

**C)** Orta başlık

**D)** Diyagonal

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | A |