|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: en fazla 5 saat** |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:**  |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **Revizyon Tarihi:01.08.2021** | **REV.02** |
|  **Uygulama Sorusu: Verilen hammadde ve yardımcı maddeleri işleyerek ürün oluşturunuz.*** **(Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.)**
* **Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.**
 | **Değerlendirme****Puanı** | **Aldığı Puan** |
| **A. ÖN HAZIRLIK** | **(10)** |  |
| İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyar. | 2 |  |
| İş kıyafetini giyer. | 1 |  |
| İşe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır.(Bone, maske, eldiven, kaymaz tabanlı çizme). | 1 |  |
| Hijyen kurallarına uyar. | 2 |  |
| Kullanacağı araç –gereç ve ekipmanları hazırlar. | 1 |  |
| Kullanacağı araç ve ekipmanları kullanım talimatına göre çalıştırır. | 2 |  |
| Üretim alanını yapacağı işe göre düzenler. | 1 |  |
| **B1. UYGULAMA** | **(80)** |  |
| Yeşil çay üretimi yapmak üzere fabrikaya kabulü yapılmış yaş çayı şoklama işlemine hazırlar. | 10 |  |
| Yaş çay yapraklarında endüstriyel üretim tekniği ile şok soldurma yaparak kıvırma ünitesine gönderir. | 10 |  |
| Şok soldurma ünitesinden gelen çay yapraklarını kıvırma ünitesine alır.  | 10 |  |
| Soğutma yapılmış çay yapraklarına kıvırma işlemi uygulayarak kurutma ünitesine gönderir. | 10 |  |
| Kıvırma ünitesinden gelen yeşil çay yapraklarını kurutmak için kurutma ünitesini işleme hazırlar. | 10 |  |
| Kıvırma yapılmış çaylara kurutma işlemi uygulayarak tasnif ünitesine gönderir. | 10 |  |
| Kurutulmuş yeşil çay yapraklarını çöp alma eleklerinden geçirir. | 10 |  |
| Yeşil çayı endüstriyel üretim tekniği ile nevilerine ayırır. | 10 |  |
| **B2. UYGULAMA** | **(80)** |  |
| Harmanlanacak nevi çayları harman makinesine sevk eder. | 6 |  |
| Nevi çayları harmanlar. | 8 |  |
| Dökme çayı paketlemek üzere paketleme ünitesini işleme hazırlar. | 6 |  |
| Harmanlanan çayı paketleme ünitesinde paketler. | 8 |  |
| Endüstriyel üretim tekniği ile demlik poşet çay paketi yapar.  | 8 |  |
| Endüstriyel üretim tekniği ile daldırma çay paketi yapar. | 8 |  |
| Paketleme işlemi tamamlanmış çay paketlerini koliler. | 6 |  |
| Çayın niteliğini koruyacak depo koşullarını oluşturur. | 6 |  |
| Çuvallanmış ve kolilenmiş çayları depoya yerleştirir. | 6 |  |
| Depo giriş-çıkış kayıtlarını tutar. | 6 |  |
| Parti çaylarda, duyusal değerlendirme için ön hazırlıkları yapar. | 6 |  |
| Parti çaylarda tadım yaparak sonucu değerlendirir. | 6 |  |
| **C. UYGULAMA SONRASI** | **(10)** |  |
| Üretim sonunda alet, ekipman ve çalışma ortamını temizler. | 3 |  |
| Üretim sonunda alet, ekipman ve çalışma ortamını düzenler. | 3 |  |
| Üretim sonunda oluşan katı atıkları (gıda, kağıt, plastik, tahta, metal, cam olarak) gruplandırır. | 4 |  |
|  **TOPLAM** | **(100)** |  |
| **Notlar/Görüşler** |
| Sınav **Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:** |

* **Bu form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**
* **Bekleme aşaması gerektiren ürünlerde, zaman kaybını önlemek için, yapılması gereken diğer aşamalar, daha önce hazırlanmış bir ürün üzerinden yürütülebilir. Örneğin paketlemeden önce donması gereken dondurma gibi, Fermente ürünler gibi…**

|  |
| --- |
| **İSG MALZEMELERİ LİSTESİ****(Aday tarafından temin edilecektir.)** |
| İş Önlüğü |
| Maske |
| Bone |
| Eldiven |
| Koruyucu gözlük |
| İş Ayakkabısı / Çizme |
| Kulaklık (gürültülü ortamlar için) |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** |
| CIP Ünitesi |  |
| CIP Santrifüj Pompası |  |
| Gramajlama ve Paketleme Makinası |  |
| Elektronik Terazi |  |
| Açık Çelik Raf Sistemi |  |
| Bant sistemi |  |
| Elek |  |
| Çöp lif ayırıcı |  |
| Şoklama ünitesi |  |
| Kıvırma ünitesi |  |
| Kurutma ünitesi |  |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ \*** |
| **ÇAY(Yeşil Çay)** |
| Yaş Çay  |
| Çay Bezi |
| Ambalaj ve Etiket Malzemesi |
| **Kuru çay** |
| * **Yapılacak ürüne göre malzemeler beceri sınav komisyonu tarafından belirlenecek ve adaya 1 (Bir) gün önceden bildirilecektir.**
* **Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.**
 |  |
|  |  |