|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: En fazla 90 dk.** |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:** |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **REVİZYON TARİHİ: 21.12.2021** | **REV02** |
| **Uygulama Sorusu: Resmi verilen parçanın imalatını yapınız.** **(Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.)** |
| **A. ÖN HAZIRLIK** | **Değerlendirme Puanı****(10 Puan)****(10 Puan)** | **Aldığı PUAN** |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. | **2** |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | **2** |  |
| Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder. | **2** |  |
| Çalışacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar. | **2** |  |
| Yapılan işin parçalarını uygun ölçme ve markalama aletlerini kullanır. | **2** |  |
| 1. **UYGULAMA AŞAMASI**
 | **(80 Puan)** |  |
| İmalat resmine uygun parça seçimini yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun araç ve gereçleri kullanır. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun işlem basamaklarını belirler. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun markalama işlemini yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun kesme işlemini yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun kabartma yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun eğme bükme yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun delme yapar | **5** |  |
| Eğme bükme, delme ve kabartması yapılan parçalara vidalı ve kaynaklı birleştirme yapar. | **15** |  |
| İmalat resmine uygun aydınlatma gereçlerinin montajını yapar. | **5** |  |
| İmalatı yapılan parçanın yüzey temizliğini yapar. | **5** |  |
| Montajı yapılan işin püskürtme yöntemi ile boyamasını yapar. | **5** |  |
| İletken bağlantılarını yapar. | **5** |  |
| İmalat resmine uygun ölçme ve kontrol işlemini yapar. | **5** |  |
| 1. **UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER**
 | **(10 Puan)** |  |
| Araç, makine, ekipman ile el aletlerinin bakım ve temizliğini yapar, çalışma alanını düzenli şekilde bırakır. | **4** |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | **4** |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. | **2** |  |
| **TOPLAM** | **(100 Puan)** |  |
| **Notlar / Görüşler** |
| **Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza:** |

* **Sınav sırasında aday kendisine, çevresine ve işe zarar verilebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**
* **Bu form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **İSG EKİPMANLARI** **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR****(Aday tarafından karşılanacaktır)** |
| 1-İş elbisesi |
| 2-Çelik burunlu ayakkabı |
| 3-Eldiveni |
| 4-Koruyucu gözlük |
| 5-Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske |
| 6-Kaynak maskesi |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** |
| 1. Matkap ve matkap uçları
 |  | 1. Çekiç
 |
| 1. Çelik cetvel veya şerit metre
 |  | 1. Kaynak makinası
 |
| 1. Çizecek
 |  | 1. Avuç taşlama
 |
| 1. Gönye
 |  | 1. Altlık ve örsler
 |
| 1. Maske
 |  | 1. Kollu makas
 |
| 1. Giyotin
 |  | 1. Dire testere
 |
| 1. Tenekeci makası
 |  | 1. El testeresi
 |
| 1. Boya fırçası
 |  | 1. Mengene
 |
| 1. Pense
 |  | 1. Tel fırça
 |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ \*** | **ADET** |
| 1. 0,50-1mm sac( 300\*300mm)
 | 1 |
| 1. Selülozik vernik
 | 0,50 kg |
| 1. Çap 13 mm mobilya borusu
 | 6 m |
| 1. 0,8 mm gaz altı kaynak teli
 | 0,2gr |
| 1. Lamba Duyu
 | 4 adet |
| 1. İletken Kablo
 | 12 m |
| 1. Lamba
 | 4 adet |
| 1. Selülozik boya
 | 0,50 kg |
| 1. Tiner
 | 0,50 |
| 1. Avize camı
 | 4 |
| 1. Zımpara ve parlatma bezleri
 | 2 adet |
|  |  |

 |  |

* **Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.**
* **Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.**