**USTALIK SORU ÖRNEKLERİ**

**1. Hangisi faz birleştirici elemanlardan değildir?**

A) Direnç

B) Bobin

C) Kondansatör

D) Transistör

**2. Hangisi her odadan ya da internet üzerinden sıcaklık kontrolüne verilen isimdir?**

A) Multimedya

B) Güvenlik

C) İklimlendirme

D) Aydınlatma

**3. Hangisi sensörlerden aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran bir mikroişlemci sistemdir?**

A) Mikroişlemci

B) Bilgisayar

C) Yazıcı

D) PLC

**4. Hangi sisteme kamera ilave edilebilir?**

A) İklimlendirme

B) Aydınlatma

C) Güvenlik sistemleri

D) Eğlence

**5. Hangisi tehlike anında polisle direkt olarak temasa geçmeyi sağlar?**

A) Multimedya kontrolü

B) Panik düğmeleri

C) Işık kontrolü

D) Kapı şifresi

**6. Monitör üzerindeki bir görüntünün içerisinde bir başka görüntünün gösterilmesini sağlayan cihaz hangisidir?**

A) Quad bölücü

B) PIP üniteleri

C) Switcher

D) Matrix üniteleri

**7. Hangisi kapalı devre kamera sistemlerinin kurulduğu ortamlarda kullanılan malzemelerdendir?**

A) Uydu alıcı

B) PIR dedektörü

C) IP kamera

D) PLC

**8. Hangisi DVR cihazı ilk çalıştırıldığında yapılması gereken ayarlardandır?**

A) IP adres ayarı

B) Yaz saati ayarı

C) Port ayarı

D) Video motion uygulaması ile ilgili ayarlar

**9. Birden fazla kameranın görüntüsünü tek bir monitörde sırayla izlemek için kullanılan çevre birimi hangisidir?**

A) Multiplexer

B) Quad

C) Switcher

D) Matrix

**10. QUAD cihazı ne işe yarar?**

A) Kamerayı hareket ettirmek

B) Ekranı bölümlere ayırma

C) Anahtarlama yapma

D) Renkli görüntü verme

**11. Verilen teklif mektubunda hangisi bulunmaz?**

A) Teknik özellikler

B) Adres bilgileri

C) Firmanın hesap numarası

D) Tarih

**12. Hangisi kayıt cihazlarının network ayarlarından değildir?**

A) Port ayarı

B) IP Adres ayarı

C) Zaman ayarı

D) Ağ geçit ayarı

**13. PWM, sinyalin hangi özelliğini değiştirir?**

A) Frekans

B) Dalga genişliği

C) Periyot

D) Genlik

**14. LM35 sensörü her sıcaklık değişiminde hangi büyüklüğü değiştirir?**

A) Akım

B) Direnç

C) Gerilim

D) Güç

**15. İsimleri verilen dosyalardan hangisi, bir metin editörü ile açılıp program hakkında bilgi alınamaz?**

A) ERR dosyası

B) LST dosyası

C) ASM dosyası

D) PJT dosyası

**16. Zamanlayıcının hassasiyetine etki eden en önemli faktör hangisidir?**

A) Ortam sıcaklığı

B) Kablo uzunlukları

C) Displaylerin taranması

D) Kristal değeri

**17. Hangisi dijital bilgidir?**

A) Analog bilgi

B) Sayısal bilgi

C) İkili sayısal bilgi

D) Logaritmik bilgi

**18. Hangisi analog test cihazı değildir?**

A) Pattern jeneratörü

B) Sinyal jeneratörü

C) Osilaskop

D) DC voltmetre

**19. Hangisi seri iletişim ara birimi olarak kullanılır?**

A) Pattern jeneratörü

B) Lojik analizör

C) Virtual terminal

D) COMPIM

**20. Elektronik devre çizimi ve baskı devre programında devre elemanları hangi birimde bulunur?**

A) Make Symbol

B) Library

C) Make Device

D) Compile

CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. D
4. C
5. B
6. B
7. C
8. B
9. C
10. B
11. C
12. A
13. B
14. C
15. D
16. A
17. C
18. A
19. C
20. B