**GEMİ DONATIM ÖRNEK SORULAR (USTALIK)**

**1. Hangisi başın korunması için kullanılan kişisel koruyucu araçtır?**

A) Baret

B) Eldiven

C) Gözlük

D) Maske

**2. Hangisi düzlem yüzey kontrol aletidir?**

A) Gönye

B) Kumpas

C) Mikrometre

D) Şerit metre

**3. Hangisi endaze resmini oluşturan çizim elemanlardan biri değildir?**

A) Su hattı eğrisinin çizimi

B) Batok eğrilerinin çizimi

C) En kesit (posta) eğrilerinin çizimi

D) Kaptan köşkünün çizimi

**4. Hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?**

A) Hizmette ayrım yapmamak

B) Yaptığı işi önemsememek

C) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek

D) Müşteriye verilen sözü̈ tutmamak

**5. Çelik boruları sıva üstü montajında teraziye alma işlemi, hangi aşamadan sonra yapılmalıdır?**

A) Diş açıldıktan sonra

B) Kırma işlemi yapıldıktan sonra

C) Kesildikten hemen sonra

D) Kelepçeleme işleminden sonra

**6. Bir dik üçgen, bir silindir yüzeyine sarıldığında hipotenüsün meydana getirdiği eğriye ne ad verilir?**

A) Açı

B) Helis

C) Vida

D) Yarıçap

**7. Borulara kaynak ağzı açılırken neye dikkat edilir?**

A) Parçanın cinsine

B) Parçanın temizliğine

C) Parçanın uzunluğuna

D) Parçanın kalınlığına

**8. Boru çapaklarını temizlerken hangi takım kullanılır?**

A) Çekiç

B) Eğe

C) Testere

D) Tornavida

**9. Hangisi hidrolik depoda bulunan akışkanı, istenilen basınç ve debide sisteme gönderen devre elemanıdır?**

A) Motor

B) Pompa

C) Hidrolik depo

D) Silindir

**10. Hangisi hidrolik akışkanı temizleyerek sisteme kirletici parçacıkların gitmesini engelleyen devre elemanıdır?**

A) Tank

B) Çek valf

C) Filtre

D) Akümülatör

**CEVAP ANAHTARI:**

1-A

2-A

3-D

4-A

5-A

6-B

7-D

8-B

9-B

10-C