**ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK DALI ÖRNEK SORULAR (USTALIK)**

**1. İş kazalarının % kaçı önlenemez kazalardır?
A) %98
B) %50
C) %8
D) %2**

**2. Krokisi çizilecek iş parçası üzerinde kavisli yüzeyler bulunmaktadır. Bu yüzeylerin ölçüsünü almak için aşağıdaki ölçme aletlerinden hangisini kullanmalıdır?
A) Kavis mastarı
B) Mikrometre
C) Çelik cetvel
D) Kumpas**

**3. Anahtar kopyalamada işlem sırasında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kırık anahtarın seviyesine göre makineye bağlanması
B) Anahtarın çenesinden bağlantı kontrolünün yapılması
C) Uzun anahtarda (flam tipi) dayama aparatı veya uçtan bağlantı yapılarak uzunluk kontrolünün yapılması
D) Makinede kesici ağız ileri-geri, sağa ve sola hareket ettirilerek anahtarın işlenmesi**

**4. Aşağıdakilerden hangisi ile kilit iptal edilir?
A) Barel kırma aparatı ile
B) Pense kullanarak
C) Tel kullanarak
D) Zımpara kullanarak**

**5. Kaynak dikişinin ilk temizliğinde hangi takımdan yararlanılır?
A) Eğe
B) Elektrot
C) Maske
D) Kaynak çekici**

**6. Aşağıdakilerden hangisi elektronik şifreli kilitleri açma yöntemlerinden biri değildir?
A) Şoklama yöntemi ile açma
B) El matkabı yardımıyla açma
C) Mengeneye bağlayarak açma
D) Üretici firmadan yardım alarak açma**

**7. Aşağıdakilerden hangisi mekanik şifrenin kullanıldığı yerlerden biri değildir?
A) Kasalar
B) Otomobil kapıları
C) Çanta ve valizler
D) Asma kilitler**

**8. Sununun her bir bölümü ne isim verilir?
A) Slayt
B) Belge
C) Kitap
D) Veritabanı**

**9. Aşağıdakilerden hangisi kaynak dikiş kalınlığını etkileyen faktörlerden değildir?
A) İlerleme hızı
B) Yüksek akım
C) Parça kalınlığı
D) Elektrot çapı**

**10. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?
A) Ekonomik araştırma
B) Finansal araştırma
C) İş kurma düşüncesi
D) Yasal araştırma**

**CEVAP ANAHTARI
1. D
2. A
3. A
4. A
5. D
6. C
7. B
8. A
9. C
10. C**