**AHŞAP DOĞRAMA ÖRNEK SORULAR (USTALIK)**

**1. Seçeneklerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?
A) Toz/gaz maskesi
B) Koruyucu gözlük
C) Koruyucu baret
D) İş ayakkabısı**

**2.El dekupaj makinesinde kesim yönü için hangisi doğrudur?
A) Her iki yönde kesim yapar.
B) Yukarı doğru kesim yapar.
C) Aşağı doğru kesim yapar.
D) İleri doğru kesim yapar.**

**3. 1/20 ölçekli planda 10 cm genişliğinde çizilen dolabının gerçek boyu hangisidir?
A) 1000 cm
B) 100 cm
C) 10cm
D) 200 cm**

**4.Çizim komutlarına menü çubuğundan ulaşmak için hangi sekme tıklanmalıdır?
A) Modify
B) File
C) Edit
D) Draw**

**5. Verniklenecek yüzeylerin gözeneklerinin doldurulması amacı ile kullanılan vernik çeşidi hangisidir?
A) Son kat verniği
B) Astar vernik
C) Dolgu verniği
D) Akrilik vernik**

**6. Bilgisayarlı mekân mobilyalarında panel olarak yapılan camekân doğramalarında köşelere hangi birleştirme çizilmelidir?
A) Lambalı birleştirme
B) Kavelalı birleştirme
C) Zıvanalı birleştirme
D) Boy birleştirmeler**

**7. Bilgisayar destekli programda, tasarımı yapılan çarpma menteşeli kapı kanadı kaç derecelik açı çizerek açılır?
A) 900
B) 1200
C) 1500
D) 1800**

**8. Bilgisayar destekli programda tasarımı yapılan ara bölmenin gerçekçi fotoğraf görüntüsü elde etmek için kullanılan komut hangisidir?
A) Face
B) Move
C) Render
D) Trim**

**9. Bilgisayar destekli programda vitrinlerin camlı tasarlanma sebebi hangisinde verilmiştir?
A) Hava alması
B) İçinin görünmesi
C) Ucuz olması
D) Kullanışlı olması**

**10. CAD/CAM teriminin anlamı hangisinde en iyi ifade edilmiştir?
A) Bilgisayar destekli imalat
B) Bilgisayar destekli tasarım ve imalat
C) Bilgisayar destekli çizim
D) Bilgisayar destekli takım tezgâhları**

**CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. D
4. D
5. C
6. A
7. D
8. C
9. B
10. B**