**MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI**

**HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ DALI (USTALIK)**

**1. Bir yanma olayının oluşabilmesi için hangilerinin bir arada olması gerekir?**A) Yanıcı madde, oksijen, ısı
B) Oksijen, hava, ateş
C) Sıcaklık, ateş, kibrit
D) Köpük, ısı, karbondioksit

**2. Oksijenli su ve alkol ile hangi leke çıkartılır?**A) Meyve
B) Pas
C) Ruj
D) Yağ

**3. Hangisi model analiz formu içerik bilgilerinden biri değildir?**A) Adres
B) Hazırlayan
C) Sezon
D) Ürün

**4. Hangisi açıların ölçülmesinde kullanılan özel bir gönye türüdür?**A) T cetveli
B) Aristo
C) Mezura
D) Riga

**5. Hangisi giysilerde beden hattı ile kalça hattı arasındaki enine uygulanan kesiklerdir?**A) Korsaj
B) Kup
C) Roba
D) Volan

**6. Model özelliğine göre kapanma payı normalden daha geniş olan ve genellikle çift sıra düğmeli kapanma tekniğine ne ad verilir?**A) Korsaj
B) Kruvaze
C) Roba
D) Raglan

**7. Yeni bir fikir ve buluşun ya da mevcut olan mal veya hizmetin daha da geliştirilerek**

**kâr elde edilecek şekilde piyasaya sunulması işine ne ad verilir?**A) Yaratıcı girişimcilik
B) Özel girişimcilik
C) Fırsat girişimciliği
D) Kamu girişimciliği

**8. Hangisi bilgisayarda farklı sistemlerin ölçme (ölçümler) menüsü içerisinde yer almaz?**A) Alan
B) Çevre
C) Plotter
D) Uzaklık

**9. Işığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye ne ad verilir?**A) Işık
B) Prizma
C) Renk
D) Yansıma

**10. Tam kalıp sarımı yapılan motorlar ile ilgili hangisi yanlıştır?**A) Gökkuşağı
B) Skala
C) Ton
D) Valör

**CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. A
4. B
5. A
6. B
7. A
8. C
9. C
10. A**