**MOTORLU ARAÇLAR LPG SİSTEMLER BAKIM VE ONARIMCILIĞI DALI USTALIK**

**1-Seçeneklerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?
A) Toz/gaz maskesi
B) Koruyucu gözlük
C) Koruyucu baret
D) İş ayakkabısı**

**2. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Distribütör
B) Ateşleme bobini
C) Buji
D) Kontak anahtarı**

**3. Bir parçadaki aynı eksen üzerinde bulunmayan bölümlerin bir görünüş üzerinde toplanarak çizilebilmesi için aşağıdaki kesit çeşitlerinden hangisi alınmalıdır?
A) Tam kesit
B) Bölgesel kısmi kesit
C) Taşınmış profil kesit
D) Kademeli kesit**

**4. Hidrolik sisteme gönderilen basınç miktarı aşağıdaki parçalardan hangisi tarafından ayarlanır?
A) Yön kontrol valfi
B) Basınç kontrol valfi
C) Akış kontrol valfi
D) Çekvalf**

**5. Dairesel hareketin doğrusal harekete çevrilmesi için kullanılan dişli çeşidi hangisidir?
A) Düz dişliler
B) Hipoid dişliler
C) Kramayer dişliler
D) Sonsuz vida ve dişli**

**6. Makine imalatında, bir iş parçasının montaj edildiği yerde görevini yapabilecek şekilde, belirli sınır ölçüleri içinde yapılması işlemi hangisidir?
A) Tolerans
B) Alıştırma
C) Hata payı
D) Sınır ölçüsü**

**7. Aşağıdakilerden hangisi seri-paralel bağlı devrelerde görülen temel arızalardan değildir?
A) Açık devre
B) Kapalı devre
C) Elemanın değerinin değişmesi
D) Kısa devre**

**8. Yüksek sıcaklıklarda oksijenle birleşerek zararlı emisyon niteliği kazanan madde hangisidir?
A) Azot
B) Karbon
C) Kurşun
D) Hidrojen**

**9. LPG yakıt rampasındaki gazın basıncı ne kadardır?
A)  0.95-1.85 bar
B)  0.65-0.85 bar
C)  Maksimum 17 bar
D)  3-6 bar**

**10. Aşağıdakilerden hangisi arşiv dokümanlarını dijital ortama dönüştürme modellerinden değildir?
A) Bilgi Yönetim sistemleri
B) Faks Yönetimi
C) Emniyet Sistemleri
D) Form İşleme Sistemleri**

**CEVAPLAR**

**1-A
2-C
3-D
4-B
5-C
6-A
7-B
8-A
9-B
10-C**