**ENDÜSTRİYEL CAM DALI**

**KALFALIK**

**1.Seramiğin ham maddesi hangisidir?**

A) Alçı

B) Kil

C) Çimento

D) Oksit

**CEVAP: B**

**2.Elle sıvama yönteminde bilyeler nasıl dizilmelidir?**

A) Merkezden başlayarak

B) Yukarıdan aşağıya

C) Büyükten küçüğe

D) Küçükten büyüğe

**CEVAP: A**

**3. Seçeneklerden hangisi temel tasarım ilkelerinden değildir?**

A) Oran/Orantı

B) Ritim

C) Zıtlık

D) Renk

**CEVAP:D**

**4. Bir sanat eserinde, sanatın elemanlarının ve ilkelerinin kullanılarak organize edilmesi sonucunda oluşturulan düzen hangisidir?**

A) Natürmort

B) Peyzaj

C) Janr resimleri

D) Kompozisyon

**CEVAP : D**

**5. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?**

A) İşinde ve hayatında dürüst olmak

B) İçi, dışı, özü, sözü bir olmak

C) Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek

D) Yaptığın iyilikten karşılık beklememek

**CEVAP: C**

**6. Bizotenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Radyüs yapma

 B) Rodaj yapma

C)Eğik yapma

D) Kanal açma

**CEVAP:C**

**7. Füzyon eskiz çalışması uygulama sırasında aşağıdaki çizim araçlarından hangisi kullanılmaz?**

A) Resim kalemi

B) Silgi

C) Cetvel

D) Yağlı boya

**CEVAP: D**

**8. Aşağıdakilerden hangisi seçim aracıdır?**

A)shape tool

B)Pick tool

C)interactive fill tool

D) polygon tool

**CEVAP : B**

**9. Camlar bizote makinesine yerleştirilirken araları en az kaç cm olmalıdır?**

A) 5 cm

B) 0,1 cm

C) 4 cm

 D) 0,5 cm

**CEVAP: D**

**10. Aşağıdakilerden hangisi cam yüzeylerinin oyularak işlenmesi sonucu elde edilen görüntüye verilen addır?**

A) Delik delme

B) Kanal açma

C) Malatura

D) Rodaj

**CEVAP: B**