**1.** Yapıldıkları yerlere göre merdivenler kaç guruba ayrılır?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 6

**2.** Aşağıdakilerden hangisi normal eğimli merdivenin açısal değeridir?

A) 19–20

B) 22–24

C) 20–24

D) 20–26

**3-** Basamaklar arasındaki dik yüzeylere ne isim verilir?

A) Rıht

B) Basamak

C) Seren

D) Basamak sırası

**4.** Merdivenlerde kesintisiz olarak devam eden basamaklar dizisine ne ad verilir?

A) Çıkış hattı

B) Basamak

C) Çıkış yönü

D) Merdiven kolu

**5.** Merdivenlerde üzerinde yürünen ve görünmeyen hatta ne denir?

A) Merdiven kolu

B) Çıkış yönü

C) Çıkış hattı

D) Basamak Sırası

**6.** Merdiven genişliğine 500 kişiye kadar her 100 kişi için kaç cm ilave yapılır?

A) 50 cm

B) 25 cm

C) 40 cm

D) 45 cm

**7.** Tam dönel merdivenlerin sağladığı en büyük avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapımı kolaydır

B) Dar alanda uygulanır

C) Estetiktir

D) Dâhili yapılır

**8.** Dönel merdivenlerde iç kısımlardaki basamak ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?

A) 15 cm

B) 20 cm

C) 10 cm

D) 12 cm

**9.** Merdivenlerde rıht ve basamak ölçüleri dengelenirken bir adım boyu kaç cm olarak

kabul edilir?

A) 55 cm

B) 50 cm

C) 60 cm

D) 63 cm

**10.** Dönel merdivenler genel olarak kaç grupta toplanır?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |