1. Aşağıdakilerden hangisi perspektif çeşitlerinden biridir?

A) Eşit perspektif

B) Silindir perspektif

C) Geniş perspektif

D) Konik perspektif

2. Aşağıdakilerden hangisi iz düşüm çeşitlerinden biridir?

A) Eşit iz düşüm

B) Konik iz düşüm

C) Geniş iz düşüm

D) Silindir iz düşüm

3. Aşağıdakilerden hangisi paralel perspektif çeşitlerinden biridir?

A) Bir kaçma noktalı perspektif

B) İki kaçma noktalı perspektif

C) Dimetrik perspektif

D) Üç kaçma noktalı perspektif

4. Aşağıdakilerden hangisi paralel perspektif çeşitlerinden biri değildir?

A) Milimetrik perspektif

B) Trimetrik perspektif

C) İzometrik perspektif

D) Militer perspektif

5. Aşağıda verilenleri, iki kaçma noktalı bina perspektifi çizimi işlem basamakları sırasına

göre sıralayınız.

*1. Cephe kaplamaları, tarama ve boyamaları yapınız.*

*2. İz düşüm düzlemini çiziniz.*

*3. Aynı işlemleri çatının görünen kenar noktaları için de uygulayarak çatının*

*perspektif resmini tamamlayınız.*

*4. Çatının tepe mahyasının uzantısını alarak, iz düşüm düzlemini delme noktasını (D)*

*bulunuz.*

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 3, 1

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 1, 3, 2

**6.** Zemine maket montajı araç gereçlerinin bakım ve onarımı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

**A)** Her türlü temizlik maddesiyle yapılan temizlik ve bakıma denir.

**B)** Basit araçlarla yapılan temizlik ve bakıma denir.

**C)** Zemine maket montajının yapılmasında kullanılan araç gereçlerin tekrar kullanılabilecek hâle getirilmesi için yapılan işlemlerin tamamına bakım ve onarım denir.

**D)** Kirlenmiş ve bakıma ihtiyacı olan araç gereçlerin temizlik ve bakımına denir.

**7.** Aşağıda verilenlerden hangisi zemine maket montajı araç gereçlerinin bakım ve onarımında kullanılmaz?

**A)** Tiner

**B)** Bez

**C)** Fırça

**D)** Tel fırça

**8.** Aşağıdakilerden hangisi zemine maket montajı yapımında kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarım kurallarından değildir?

**A)** Genel durumlarını kontrol etmek

**B)** Kaba temizlikte tel fırça kullanmak

**C)** Onarıma ihtiyacı olan araç gereci ayırmak

**D)** Kirlilik durumuna göre uygun araçla temizlemek

**9.** Aşağıdakilerden hangisi zemine maket montajı yapımında kullanılan araç gereçlerin

bakım ve onarımı iş sırası ile ilgisi yoktur?

**A)** Araç gereçleri dikkatlice toplamak

**B)** Araç gereçleri özelliklerine göre ayrıştırmak

**C)** Kaba temizlik yapmak

**D)** Maket bahçe duvarlarını ve bahçe giriş kapısını monte etmek

**10.** Maket, niçin cam fanus ( koruyucu prizma) içine yerleştirilir ?

**A)** Maketin uzun süre özelliğini koruması için

**B)** Maketlerin deforme olamaması ve uzun süre saklanabilmesi için

**C)** Maketlerin hem çevre etkileri ve hem de insanların temasları ile deforme olmaması için

**D)** Maketçilikte zorunlu olduğu için

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | D |
| 10 | A |