**1.** Aşağıdakilerden hangisi asma tavan çeşitlerinden değildir?

A) Alçı döşemeye uygulanan

B) Ahşap döşemeye uygulanan

C) Çelik döşemeye uygulanan

D) Betonarme döşemeye uygulanan

**2.** Asma tavan yapımı iş sırasında ilk sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tali profillerin konumu

B) Ana profillerin konumu

C) Asma tavan kotunun belirlenmesi

D) Alçı levhaların kesilmesi

**3.** İlk tali profil yerleştirilirken duvara olan mesafesi ne olmalıdır?

A) 20 cm

B) 15 cm

C) 10 cm

D) 5 cm

**4.** Aşağıdakilerden hangisi alçı levha ile yer döşemesi çeşitlerindendir?

A) Fayans üzerine yer döşemesi yapma

B) Döşeme üzerine yer döşemesi yapma

C) Briket üzerine yer döşemesi yapma

D) Tuğla üzerine yer döşemesi yapma

**5.** Aşağıdakilerden hangisi alçı levha üreticilerinin imal ettiği piyasada bulunan tek katlı

alçı levha “D” kalınlığı ölçüsüdür?

A) 12 mm

B) 14 mm

C) 16 mm

D) 18 mm

**6.** Aşağıdakilerden hangisi piyasada bululan çift katlı yer döşeme alçı levhasının köşe

kaydırma mesafesidir?

A) 50 mm

B) 100 mm

C) 150 mm

D) 200 mm

**7.** Aşağıdakilerden hangisi giydirme duvar çeşitlerinden biridir?

A) Çelik döşemeye uygulanan

B) Betonarme döşemeye uygulanan

C) Alçı ile yapıştırılarak uygulanan

D) Ahşap döşemeye uygulanan

**8.** Aşağıdakilerden hangisi metal iskeletli giydirme duvarda U profili vidalama aralığıdır?

A) 20 cm

B) 40cm

C) 60 cm

D) 80 cm

**9.** Alçı ile yapıştırma giydirme duvarda kullanılan yapıştırma alçısının kullanım süresi yaklaşık ne kadardır?

A) 45 dakika

B) 40 dakika

C) 35 dakika

D) 30 dakika

**10.** Boyanacak yüzeydeki nem, boyada ne gibi tahribat yapar?

**A)** Zarar vermez.

**B)** Boyanın kazınmasını zorlaştırır.

**C)** Boyanın kabarıp dökülmesine sebep olur.

**D)** Renk farklılığı oluşturur.

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | C |