|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: En Fazla 60 dk.** |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:** |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **REVİZYON TARİHİ: 21.12.2021** | **REV.02** |
| **Uygulama Sorusu: Resmi verilen parçanın imalatını yapınız.** (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) |
| **A. ÖN HAZIRLIK** | **Değerlendirme Puanı****(10 Puan)** | **Aldığı PUAN** |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. | 2 |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder. | 2 |  |
| Çalışacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar. | 2 |  |
| Yapılan işin parçalarını uygun ölçme ve markalama aletlerini kullanır. | 2 |  |
| **B. UYGULAMA AŞAMASI** | **(80 Puan)** |  |
| İmalat resmine uygun parça seçimini yapar. | 5 |  |
| İmalat resmine uygun araç ve gereçleri kullanır. | 5 |  |
| İmalat resmine uygun işlem basamaklarını belirler. | 5 |  |
| İmalat resmine uygun markalama işlemini yapar. | 5 |  |
| İmalat resmine uygun kesme işlemini yapar. | 7 |  |
| İmalat resmine uygun eğme bükme yapar. | 6 |  |
| İmalat resmine uygun delme yapar | 7 |  |
| Eğme bükme ve delme yapılan parçalara vidalı ve kaynaklı birleştirme yapar. | 20 |  |
| İmalat resmine uygun aydınlatma gereçlerinin montajını yapar | 5 |  |
| İmalatı yapılan parçanın yüzey temizliğini yapar. | 5 |  |
| Montajı yapılan işin klasik yöntemle (fırça) boyamasını yapar | 5 |  |
| İmalat resmine uygun ölçme ve kontrol işlemini yapar. | 5 |  |
| **C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER** | **(10 Puan)** |  |
| Araç, makine, ekipman ile el aletlerinin ve temizliğini yapar, çalışma alanını düzenli şekilde bırakır. | 4 |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | 4 |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. | 2 |  |
| **TOPLAM** | **(100 Puan)** |  |
| **Notlar / Görüşler** |
| **Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza:** |

* **Sınav sırasında aday kendisine, çevresine ve işe zarar verilebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**
* **Bu form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur ve verilen değerlendirme puanları Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sorusu, sınav yapan komisyonu tarafından belirlenecektir.**

|  |
| --- |
| **İSG EKİPMANLARI** |
| **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR****(Aday tarafından karşılanacaktır)** |
| 1. İş elbisesi
 |
| 1. Çelik burunlu ayakkabı
 |
| 1. Eldiveni
 |
| 1. Koruyucu gözlük
 |
| 1. Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske
 |
| 1. Kaynak maskesi
 |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** |
| 1. Matkap ve matkap uçları
 |  | 1. Çekiç
 |
| 1. Çelik cetvel veya şerit metre
 |  | 1. Kaynak makinası
 |
| 1. Çizecek
 |  | 1. Avuç taşlama
 |
| 1. Gönye
 |  | 1. Altlık ve örsler
 |
| 1. Maske
 |  | 1. Kollu makas
 |
| 1. Giyotin
 |  | 1. Dire testere
 |
| 1. Tenekeci makası
 |  | 1. El testeresi
 |
| 1. Boya fırçası
 |  | 1. Mengene
 |
| 1. Pense
 |  | 1. Tel fırça
 |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ \*** | **ADET** |
| 1. 0,50-1mm sac( 300\*300mm)
 | 1 |
| 1. Selülozik vernik
 | 0,50 kg |
| 1. Çap 13 mm mobilya borusu
 | 2 m |
| 1. 2,5 mm rutil elektrot
 | 5 adet |
| 1. Lamba Duyu
 | 1 adet |
| 1. İletken Kablo
 | 3 m |
| 1. Lamba
 | 1 adet |
| 1. Selülozik boya
 | 0,50 kg |
| 1. Tiner
 | 0,50 |
| 1. Avize camı
 | 1 |
| 1. Zımpara ve parlatma bezleri
 | 2 adet |
| * **Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.**
* **Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.**
 |  |
|  |  |