|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** | | |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: En Fazla 60 dk.** | | |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:** | | |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **REVİZYON TARİHİ: 21.12.2021** | | **REV.02** |
| **Uygulama Sorusu: Resmi verilen parçanın imalatını yapınız.**  (Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.) | | | |
| **A. ÖN HAZIRLIK** | | **Değerlendirme Puanı**  **(10 Puan)** | **Aldığı PUAN** |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. | | 2 |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | | 2 |  |
| Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder. | | 2 |  |
| Çalışacağı alanın sınırlarını belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar. | | 2 |  |
| Yapılan işin parçalarını uygun ölçme ve markalama aletlerini kullanır. | | 2 |  |
| **B. UYGULAMA AŞAMASI** | | **(80 Puan)** |  |
| İmalat resmine uygun parça seçimini yapar. | | 5 |  |
| İmalat resmine uygun araç ve gereçleri kullanır. | | 5 |  |
| İmalat resmine uygun işlem basamaklarını belirler. | | 5 |  |
| İmalat resmine uygun markalama işlemini yapar. | | 5 |  |
| İmalat resmine uygun kesme işlemini yapar. | | 7 |  |
| İmalat resmine uygun eğme bükme yapar. | | 6 |  |
| İmalat resmine uygun delme yapar | | 7 |  |
| Eğme bükme ve delme yapılan parçalara vidalı ve kaynaklı birleştirme yapar. | | 20 |  |
| İmalat resmine uygun aydınlatma gereçlerinin montajını yapar | | 5 |  |
| İmalatı yapılan parçanın yüzey temizliğini yapar. | | 5 |  |
| Montajı yapılan işin klasik yöntemle (fırça) boyamasını yapar | | 5 |  |
| İmalat resmine uygun ölçme ve kontrol işlemini yapar. | | 5 |  |
| **C. UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER** | | **(10 Puan)** |  |
| Araç, makine, ekipman ile el aletlerinin ve temizliğini yapar, çalışma alanını düzenli şekilde bırakır. | | 4 |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | | 4 |  |
| İşi verilen sürede tamamlar. | | 2 |  |
| **TOPLAM** | | **(100 Puan)** |  |
| **Notlar / Görüşler** | | | |
| **Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza:** | | | |

* **Sınav sırasında aday kendisine, çevresine ve işe zarar verilebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**
* **Bu form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur ve verilen değerlendirme puanları Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sorusu, sınav yapan komisyonu tarafından belirlenecektir.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İSG EKİPMANLARI** | | | | |
| **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR**  **(Aday tarafından karşılanacaktır)** | | | | |
| 1. İş elbisesi | | | | |
| 1. Çelik burunlu ayakkabı | | | | |
| 1. Eldiveni | | | | |
| 1. Koruyucu gözlük | | | | |
| 1. Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske | | | | |
| 1. Kaynak maskesi | | | | |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** | | | | |
| 1. Matkap ve matkap uçları |  | 1. Çekiç | | |
| 1. Çelik cetvel veya şerit metre |  | 1. Kaynak makinası | | |
| 1. Çizecek |  | 1. Avuç taşlama | | |
| 1. Gönye |  | 1. Altlık ve örsler | | |
| 1. Maske |  | 1. Kollu makas | | |
| 1. Giyotin |  | 1. Dire testere | | |
| 1. Tenekeci makası |  | 1. El testeresi | | |
| 1. Boya fırçası |  | 1. Mengene | | |
| 1. Pense |  | 1. Tel fırça | | |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ \*** | | | **ADET** | |
| 1. 0,50-1mm sac( 300\*300mm) | | | 1 | |
| 1. Selülozik vernik | | | 0,50 kg | |
| 1. Çap 13 mm mobilya borusu | | | 2 m | |
| 1. 2,5 mm rutil elektrot | | | 5 adet | |
| 1. Lamba Duyu | | | 1 adet | |
| 1. İletken Kablo | | | 3 m | |
| 1. Lamba | | | 1 adet | |
| 1. Selülozik boya | | | 0,50 kg | |
| 1. Tiner | | | 0,50 | |
| 1. Avize camı | | | 1 | |
| 1. Zımpara ve parlatma bezleri | | | 2 adet | |
| * **Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.** * **Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.** | | | |  |
|  | | | |  |