|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: En fazla4** saat |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:** |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **REVİZYON TARİHİ: 20.08.2021** | **REV 01** |
| **Uygulama Sorusu: İş resmi verilen enstrüman köprüsünü iş-işlem sırasına ve ölçülere uygun şekilde yapınız.** |
| **A.ÖN HAZIRLIK** | **Değerlendirme****Puanı****(10 puan)** | **Aldığı Puan** |
| ISG kurallarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama aşamasında gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. | 2 |  |
| Makine ve aletlerin, emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını kontrol eder. | 2 |  |
| İş resmine uygun malzeme ve alet seçimi yapar. | 2 |  |
| Uygulaması yapılacak işin malzemelerini üretime hazır hale getirir. | 2 |  |
| **B. UYGULAMA** | **(80 puan)** |  |
| Verilen iş resmine uygun olarak parça üzerinde gerekli çizimleri yapar. | 15 |  |
| Çizimi tamamlanmış parça üzerinde gerekli kesimleri yapar. | 15 |  |
| Makine, el aletleri ve takımlarını uygun bir şekilde kullanır. | 15 |  |
| İş resmine uygun yapılacak iş için el alet ve takımları ile kesme, oyma ya da tornalama işleminielde /makinede yapar.  | 15 |  |
| İş resmine uygun yapılan işin perdah ve yüzey temizlik işlemi yapar. | 10 |  |
| İşin üst yüzey işlemlerini (vernik boya vb.) kurallarına uygun yapar. | 10 |  |
| **C. UYGULAMA SONRASI** | **(10 puan)** |  |
| İşin, iş resmine uygunluğunu kontrol eder. | 2 |  |
| İşin üretim sonrası ölçü kontrollerini yapar. | 2 |  |
| Kullanılan makine ve aletleri, iş bitiminde temizler, el takım ve aletlerini yerine yerleştirir | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyip, düzenlemesini yapar. | 2 |  |
| Fire olarak artan malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma işlemlerini yapar. | 2 |  |
| **TOPLAM** | **(100 Puan)** |  |
| **Notlar / Görüşler:** |
| **Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:** |

* **Bu Form her bir sınav değerlendiricisitarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**

|  |
| --- |
| **İSG MALZEMELERİ LİSTESİ****(Aday tarafından karşılanacaktır.)** |
| 1. Atölye önlüğü
 |  |  |  |
| 1. Kulaklık
 |  |  |  |
| 1. Toz maskesi
 |  |  |  |
| 1. Koruyucu gözlük
 |  |  |  |
| **MAKİNE TECHİZAT LİSTESİ** |
| 1. Luthier bıçağı takımı
 |  |  |  |
| 1. Düz iskarpela takımı
 |  |  |  |
| 1. Oyma kaşığı takımı
 |  |  |  |
| 1. Kıl testere çalışma takımı (kıl ucu, çatal)
 |  |  |  |
| 1. İnce dişli testere
 |  |  |  |
| 1. Avuç içi Rende
 |  |  |  |
| 1. Kumpas
 |  |  |  |
| 1. Kalemler (0.35-0.50)
 |  |  |  |
| 1. Çelik cetvel (15cm)
 |  |  |  |
| 1. Gönye
 |  |  |  |
| 1. Zımparalar (100-220-400-600-800 kum)
 |  |  |  |
| 1. Mengene
 |  |  |  |
| 1. İşkence
 |  |  |  |
| 1. Şerit testere makinesi
 |  |  |  |
| 1. Dikey delik makinesi
 |  |  |  |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ** | **ADET** |
|  |  |
| * **Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.**
* **Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.**
 |  |
|  |  |