**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ**

**1. İşçi sağlığı ve güvenliğinin esas amacı nedir?**

A)     Esnafın, tüccarın ve işçilerin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak

B)     İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak

C)     İşverenin can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak

D)     İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltmek

**2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarafları kimlerdir?**

1. Yalnızca işçiler
2. Yalnızca işverenler
3. Devlet, işçiler ve işverenler
4. Devlet ve işçiler

**3. Tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanununun 11 inci maddesine göre bir iş kazası sayılır?**

1. Sigortalı bir işçinin evinde geçirdiği her türlü kaza
2. İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar
3. İşçinin izinli olduğu zamanlarda geçirdiği her türlü kazalar
4. Bir işçinin asıl çalıştığı işinin dışında kendi işini yaparken geçirdiği kazalar

 **4. İş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumluluklarını belirten ifade hangisidir?**

1. Koruyucusuz makine kullanmak
2. İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak
3. Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak
4. İş yerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden hemen müdahale etmek

 **5. 6331 Sayılı kanunun adı nedir?**

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
2. Mesleki Eğitim Kanunu
3. Türk Ceza Kanunu
4. Medeni Kanun
5. I. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak

II.İş yerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek

 III.İş yerlerinde işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek

 **İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?**

1. I
2. I ve II
3. II ve III
4. I-II-III

 **7. Yangının çıkması için belirtilen hâllerden hangisi olmalıdır?**

1. Yalnızca ısının olması yeterlidir.

 B) Yanıcı maddenin var olması yeterlidir.

 C) Yanıcı madde ve oksijen olması yeterlidir.

 D) Yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir.

 **8. Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye hangisi tatbik edilmez?**

A) Henüz elektrikle temas hâlinde ise bir yalıtkan yardımı ile kazalı elektrik temasından kurtarılır.

B) Kazalının vücudunun soğuması için üzerinden elbiseleri çıkarılır.

C) Kazaya uğrayan kişinin kalp atışları kontrol edilir.

D) Kazalının kalp atışı ve nefes alışverişi yok ise kazalıya kalp masajı ve suni teneffüs yapılır.

1. I. Sosyal Güvenlik Kurumu

II.Kolluk Kuvvetleri

III.Ticaret Odası

**(6331 Sayılı) İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre bir işletmede iş kazası gerçekleşmesi durumunda yukarıdaki kurum / kurumlardan hangisine haber verilmesi gerekmektedir?**

1. Yalnız I
2. Yalnız II
3. I ve II
4. I-II-III
5. I. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen

II.Emzikli kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için ayrılan sürelerde meydana gelen

III.İşveren tarafından verilen bir işin yürütümü esnasında meydana gelen

IV.İş yerine ait servis hizmeti esnasında meydana gelen

 **Verilen kazalardan hangisi / hangileri iş kazası kapsamında değerlendirilir?**

1. Yalnız I
2. I ve II
3. I-II-III
4. I-II-III-IV
5. **Hangileri iş kazalarının iş gücü kaybı açısından dolayı maliyetlerden biri değildir?**
6. Düşme ve incilme
7. Sakatlanma
8. Yüzeysel yaralanma
9. Ölüm
10. **İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için yapılan planlamaların tümüne ne ad verilir?**
11. Tehlike
12. Risk
13. Önleme
14. Tehlikeli olay

 **13. İş yerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olaylara karşı, çalışanı kişileri veya işyerini tümüyle etkileyecek, zarar ve hazar verebilecek duruma ne ad verilir?**

1. Koruma
2. Önleme
3. Tehlike
4. Risk
5. I. Bulaşma

II.Patlama

III.Zehirleme

**İş yeri ortamında kimyasallar ile çalışılırken sigara içilmesi ve yiyecek yenilmesi yukarıdaki risklerden hangisini / hangilerine neden olur?**

1. Yalnız I
2. I ve II
3. I ve III
4. I-II-III

**15. İş yerlerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?**

1. Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır.
2. Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılmalıdır.
3. Tehlike durumunda tüm çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerine elverişli olmalıdır.
4. Acil çıkış yollarının kapıları ve sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır.

**CEVAP ANAHTARI:**

1-B

2-C

3-B

4-B

5-A

6-D

7-D

8-B

9-C

10-D

11-A

12-C

13-C

14-D

15-B