**AYAKKABI ÜRETİMİ DALI USTALIK ÇALIŞMA SORULARI**

**1. Hangisi iş yerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?**

A) Fiziksel riskler

B) Kimyasal riskler

C) Biyolojik riskler

D) İş yerinin iflas etme riski

**2. Hangisi teknik resimde kullanılan kâğıt türlerinden değildir?**

A) Beyaz resim kâğıdı

B) Aydınger

C) Eskiz kâğıdı

D) Pembe kokulu kâğıt

**3. Malzeme kesimi ile ilgili hangisi yanlıştır?**

A) Deri malzemenin esneme yönünü tespite gerek yoktur.

B) Kesimden önce deri kalite bölgeleri tespit edilir.

C) Kesici, kesime derinin sırt bölgesinden başlar.

D) Malzemedeki kusur ve hatalar malzemenin yüzey bölümünden işaretlenir.

**4. Arka yükseklik hesaplanırken hangi işlem gerçekleştirilir?**

A) Arka yükseklik=Kalıp numarası -20

B) Arka yükseklik=Kalıp numarası -10

C) Arka yükseklik=Kalıp numarası +15

D) Arka yükseklik=Kalıp numarası +18

**5. Çarık model sayasının yüz parçaları kaç adettir?**

A) 3

B) 4

C) 6

D) 7

**6. Bağcık deliklerini güçlendirmek için hangi malzeme kullanılmalıdır?**

A) Gamba

B) Fileto

C) Kapsül

D) Kemer

**7. Arka monta makinesinin sıcaklığı kaç derece olmalıdır?**

A) 150

B) 230

C) 500

D) 650

**8. Taban ve kalıba yapıştırıcı uygulandıktan sonra kaç dakika beklemek gerekir?**

A) 15-20 dakika

B) 45-60 dakika

C) 2 saat

D) Beklemek gerekmez.

**9. Monte yöntemi ile üretilen erkek ayakkabılarında monte payı verilenlerden hangisidir?**

A) Burunda 14-16 mm, oturma noktasında 20-22 mm

B) Burunda 10-12 mm, oturma noktasında 20-26 mm

C) Burunda 20-22 mm, oturma noktasında 20-22 mm

D) Her yerde 15 mm

**10. Hangisi ayakkabı kalite kontrol yöntemidir?**

A) Elle kontrol –Gözle kontrol

B) Elle kontrol –Gamba kontrol

C) Gözle kontrol-Kutu kontrol

D) Kutu kontrol-Numara kontrol

**CEVAP ANAHTARI**

**1.D**

**2.D**

**3.A**

**4.D**

**5.C**

**6.C**

**7.B**

**8.A**

**9.A**

**10.A**