**YAT İNŞA DALI ÖRNEK SORULAR (USTALIK)**

**1.** **Hangisi iş yerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?**

A) Fiziksel riskler

B) Kimyasal riskler

C) Biyolojik riskler

D) İş yerinin iflas etme riski

**2. Malzemeler üzerinde silindirik boşluklar oluşturma işlemine ne denir?**

A) Çekme

B) Delme

C) Kesme

D) Markalama

**3. Hangisi gemi, tekne ve yat geometrisini belirten bir terim değildir?**

A) Su hattı boyu

B) Genişlik

C) Çipa (çapa)

D) Tam boy

**4. Hangisi kendi işini kurmanın bir avantajı değildir?**  
A) Bağımsızlık

B) Kazanç

C) Stres

D) Başarma hissi

**5. İnce perdah işlemleri hangi numaralar arasındaki zımparalar ile yapılmalıdır?**

A) 180-240

B) 80-120

C) 40-60

D) 16-30

**6.** **Tekne formu oluşturulurken tezgâh hattına hangi tekne elemanı yatırılır?**

A) Omurga

B) Baş bodoslama

C) Posta

D) Kıç bodoslama

**7. Kompozit tekne yüzey kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan el aleti hangisidir?**

A) Testere

B) Tornavida

C) Fırça

D) Matkap

**8. Kompozit tekne üst yüzey işlemlerinde son kat boya uygulamasından önce yapılan işlem hangisinde doğru olarak verilmiştir?**

A) Solvent ile yüzey temizliği

B) Vaks uygulaması

C) Jelkot uygulaması

D) Zımparalama işlemi

**9. Sıvı hâldeki polyesterin sertleşme işlemini hızlandıran katkı maddesi hangisidir?**

A) Kobalt

B) Macun

C) Mekp

D) Reçine

**10. Teknenin şeklini oluşturan, üzerine kaplamaların monte edildiği, omurgaya dik yapı elemanına ne denir?**

A) Braket

B) Omurga

C) Posta

D) Puntel

**CEVAP ANAHTARI**

1. **D**
2. **B**
3. **C**
4. **C**
5. **B**
6. **A**
7. **C**
8. **A**
9. **A**
10. **C**