**BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI ÖRNEK SORULAR (KALFALIK)**

**1. Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır.
B) Katman oluşturmak için kullanılır.
C) Kırpmak için kullanılır.
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır.**

**2. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?
A) Ahilik Teşkilatı
B) Lonca Teşkilatı
C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası
D) Yıldız Teşkilatı**

**3. Aşağıdakilerden hangisi, istenilen açıda döndürülerek ayarlanan mengenedir?
A) Pnömatik mengene
B) Hidrolik mengene
C) Kamlı mengene
D) Üniversal mengene

4. Teknik resimde bir cismin üç boyutlu görüntüsüne ne denir?
A) Perspektif
B) Objektif
C) Görünüş
D) Net resim**

**5. Birçok parçadan oluşan makine parçalarının bir veya daha fazla görünüşte birleştirilerek çizilmesine ne ad verilir?
A) Kesit resmi
B) Organ resmi
C) Komple resim
D) Yapım resmi**

**6. Komple resimler için hazırlanan parça listesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Montaj nr
B) Gereç
C) Ölçek
D) Açıklamalar**

**7. Bir aracın tekerleğinin değiştirilebilmesi için tekerleğin araca hangi bağlama elemanı ile bağlanması gerekir?
A) Vidalı bağlantı ile bağlanmış olmalıdır.
B) Kaynakla bağlanmış olmalıdır.
C) Perçinle bağlanmış olmalıdır.
D) Pimle bağlanmış olmalıdır.**

**8. Hidrolik ve pnömatik sistem devre şemaları numaralandırırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Güzel olmasına
B) Rasgele olmasına
C) Aşağıdan yukarıya doğru sıralanmasına
D) Yukarıdan aşağıya doğru sıralanmasına**

**9. Parça listesi hazırlarken elemanların isimleri nereye yazılır?
A) Elemanın hemen altına
B) Elemanın hemen üstüne
C) Elemanın montaj no sütununa
D) Elemanın adı sütununa**

**10. Aşağıdakilerden hangisi enerji besleme birimi elemanlarından biri değildir?
A) Basınç ölçme aleti
B) Valf
C) Hidrolik pompa
D) Yağ deposu**

**CEVAP ANAHTARI
1. A
2. D
3. D
4. A
5. C
6. C
7. A
8. C
9. D
10. B**