**MAKİNE BAKIM ONARIM DALI ÖRNEK SORULARI (USTALIK)**

**1) İş kazalarına önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?  
A)İş güvenliği              
B)İş                              
C)İşçi çalışması                        
D) İşçi**

**2) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının iş gücüne ve ekonomiye olan zararlarındandır?  
A) Makine hasarı                    
B) Tazminat ödemeleri          
C) İlk yardım masrafı  
D) Hepsi**

**3) İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her türlü faaliyete ne ad verilir?  
A) Ürün                                   
B) Tüketim                              
C) İhtiyaç                                 
D) Üretim**

**4) Makinede oluşan arızanın hangi kısımda meydana geldiğinin belirlenmesine ne denir?  
A) Bakım                      
B) Onarım                    
C) Arıza tespiti                        
D) Periyodik bakım**

**5) Sistemlerin periyodik bakımlarda aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?  
A) Sesin geldiği yer yağlanır.                        
B) Durmadan çalışılarak eldeki iş tamamlanır.                                               
C) Tezgâh hemen durdurularak sesin kaynağı araştırılır.    
D) Atölyenin ana şalterleri açılır.**

**6) Tezgâha yağ seçerken neye dikkat edilir?  
A) Yağın ucuz olmasına          
B) Üreticinin tavsiyesine        
C) Yağın rengine         
D) Yağın markasına**

**7) Pnömatik devre için gerekli olan basınçlı havayı aşağıdakilerden hangisi üretir?  
A) Hidrolik pompa                  
B) Kompresör  
C) Şartlandırıcılar                   
D) Pnömatik pompalar  
                               
8) Bir elektrik devresinde lamba ışık veriyorsa bu devreye ne ad verilir?  
A) Açık devre                          
B) Kapalı devre           
C) Kısa devre                           
D) Karışık devre**

**9) Arc komutu ne çizmek için kullanılır?    
A) Üçgen                                 
B) Eksen çizgisi            
C) Yay                          
D) Kare**

**10) “Somunların sökülüp takılmasında anahtarın somunu kavradığı birbirine paralel iki yüzey arasındaki mesafeye ” ne denir?  
A) Kılavuz                    
B) Saplama                              
C) Anahtar ağzı           
D) Rayba**

**CEVAP ANAHTARI  
  
 1-A  
 2- D  
 3-D  
 4-C  
 5-D  
 6-B  
 7-B  
 8-B  
 9- C  
10-C**