**AHŞAP DOĞRAMA ÖRNEK SORULAR (KALFALIK)**

**1- Verilenlerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?  
A) Tehlikeli davranış  
B) Tecrübesizlik  
C) Fiziksel güç yetersizliği  
D) Hastalık**

**2- Verilenlerden hangisi ahşap yüzey ve kenar şekil terimlerinden biri değildir?  
A) Pah  
B) Delik  
C) Kordon  
D) Oluk**

**3- Bir cismin görünmez yüzeylerini resimde görünür hâle getirmek için hangisi yapılmalıdır?  
A) Perspektif çizilmelidir.  
B) Kesit alınmalıdır.  
C) Kroki çizilmelidir.  
D) Merkezi iz düşüm çizilmelidir.**

**4- Seçeneklerden hangisi çizim programı çalıştırıldığında ekrana gelir?  
A) Dosya  
B) Çizim penceresi  
C) Ara yüz  
D) Menü**

**5- Bilgisayar destekli programda, bahçe mobilyalarında bankların tasarımı yapılırken oturma yüksekliği kaç cm olarak ayarlanır?  
A) 25-28  
B) 28-38  
C) 38-45  
D) 45-52**

**6- Bilgisayar destekli programda ahşap merdiven çizerken bahçe ve dış giriş merdivenlerinde rıht yüksekliği hangi değerler arasında olmalıdır?  
A)12-16 cm  
B)13-17 cm  
C) 14-18 cm  
D)15-19 cm**

**7- Bilgisayar destekli programda mekân doğraması tasarlarken çizilen parçayı aynalamak için kullanılan komut hangisidir?  
A)Absort  
B)Add  
C)Pline  
D)Mirror**

**8- Verilenlerden hangisi pres kapı kanadı dolgu malzemelerindendir?  
A) Kontrplak  
B) Lif levha (duralit)  
C) Strafor köpük  
D) Petek kağıt**

**9- Rıht tahtaları yapımında aşağıdaki birleştirme türlerinden hangisi kullanılmaz?  
A) Düz birleştirme  
B) Lambalı birleştirme  
C) Eğik birleştirme  
D) Kinişli birleştirme**

**10- Verilenlerden hangisi pencere kasası yapımında izlenen yollardan biri değildir?  
A) İş parçalarının preslenmesi  
B) İş parçalarının kalınlıklarının çıkarılması  
C) İş parçalarının rendelenmesi  
D) İş parçalarının boylarının kesilmesi**

**CEVAP ANAHTARI  
1. A  
2. B  
3. B  
4. C  
5. C  
6. A  
7. D  
8. D  
9. C  
10. A**