**AHŞAP DOĞRAMA ÖRNEK SORULAR (KALFALIK)**

**1- Verilenlerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık**

**2- Verilenlerden hangisi ahşap yüzey ve kenar şekil terimlerinden biri değildir?
A) Pah
B) Delik
C) Kordon
D) Oluk**

**3- Bir cismin görünmez yüzeylerini resimde görünür hâle getirmek için hangisi yapılmalıdır?
A) Perspektif çizilmelidir.
B) Kesit alınmalıdır.
C) Kroki çizilmelidir.
D) Merkezi iz düşüm çizilmelidir.**

**4- Seçeneklerden hangisi çizim programı çalıştırıldığında ekrana gelir?
A) Dosya
B) Çizim penceresi
C) Ara yüz
D) Menü**

**5- Bilgisayar destekli programda, bahçe mobilyalarında bankların tasarımı yapılırken oturma yüksekliği kaç cm olarak ayarlanır?
A) 25-28
B) 28-38
C) 38-45
D) 45-52**

**6- Bilgisayar destekli programda ahşap merdiven çizerken bahçe ve dış giriş merdivenlerinde rıht yüksekliği hangi değerler arasında olmalıdır?
A)12-16 cm
B)13-17 cm
C) 14-18 cm
D)15-19 cm**

**7- Bilgisayar destekli programda mekân doğraması tasarlarken çizilen parçayı aynalamak için kullanılan komut hangisidir?
A)Absort
B)Add
C)Pline
D)Mirror**

**8- Verilenlerden hangisi pres kapı kanadı dolgu malzemelerindendir?
A) Kontrplak
B) Lif levha (duralit)
C) Strafor köpük
D) Petek kağıt**

**9- Rıht tahtaları yapımında aşağıdaki birleştirme türlerinden hangisi kullanılmaz?
A) Düz birleştirme
B) Lambalı birleştirme
C) Eğik birleştirme
D) Kinişli birleştirme**

**10- Verilenlerden hangisi pencere kasası yapımında izlenen yollardan biri değildir?
A) İş parçalarının preslenmesi
B) İş parçalarının kalınlıklarının çıkarılması
C) İş parçalarının rendelenmesi
D) İş parçalarının boylarının kesilmesi**

**CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. B
4. C
5. C
6. A
7. D
8. D
9. C
10. A**