**MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI**

**KESİM DALI SORULAR (KALFALIK)**

**1. Hangisi iş kazalarındaki dolaylı zararlardan biri değildir?**A) Sipariş kayıpları  
B) Tazminat maliyetleri  
C) Mahkeme masrafları  
D) Şirketin itibar kaybı

**2. Normal bir dikişte 1 cm’de kaç dikiş adımı olmalıdır?**A) 3 dikiş adımı  
B) 5 dikiş adımı  
C) 7 dikiş adımı  
D) 9 dikiş adımı

**3. İfadelerden hangisi yanlıştır?**A) Kumaş ile model uyumu önemli değildir.  
B) Kumaş ile mevsim uyumu olmalıdır.  
C) Model ile giyileceği yer ve zaman uygun olmalıdır.  
D) Astar kumaşa uygun bir kumaştan yapılabilir.

**4. 10 kişi bir işi 100 saatte yaparsa 25 kişi aynı işi kaç saatte yapar?**A) 40  
B) 50  
C) 150  
D) 250

**5. Hangisi erkek pantolonunda esas ölçülerdendir?**A) Diz yüksekliği  
B) Kalça yüksekliği  
C) Pantolon boyu  
D) Tüm ağ genişliği

**6. Hangisi katlama tekniklerine göre pili çeşitlerinden değildir?**A) Düz pili  
B) Pilikaşe  
C) Pilisoley  
D) Volan

**7. Hangisi kız çocukları için temel beden kalıbı yardımcı ölçülerdendir?**A) Tam boy  
B) Bel çevresi  
C) Sırt yüksekliği  
D) Göğüs çevresi

**8. Hangisi kuru apreleme işlemlerindendir?**A) Gerilme direnci  
B) Yumuşaklığı  
C) Kopma  
D) Büküm

**9. Hangisi ön terbiye işlemleri içerisine girmez?**A) Ağartma  
B) Kostikleme  
C) Merserizasyon  
D) Yıkama

**10. Yakma denemesi sonucunda liflerin hangi özellikleri gözlenir?**A) Sesi  
B) Kalan atığın ağırlığı  
C) Parlaklığı  
D) Yakma sonunda kalan artık

**CEVAP ANAHTARI  
1. B  
2. B  
3. A  
4. A  
5. C  
6. D  
7. C  
8. D  
9. D  
10. D**