**MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI**

**KESİM DALI SORULAR (KALFALIK)**

**1. Hangisi iş kazalarındaki dolaylı zararlardan biri değildir?**A) Sipariş kayıpları
B) Tazminat maliyetleri
C) Mahkeme masrafları
D) Şirketin itibar kaybı

**2. Normal bir dikişte 1 cm’de kaç dikiş adımı olmalıdır?**A) 3 dikiş adımı
B) 5 dikiş adımı
C) 7 dikiş adımı
D) 9 dikiş adımı

**3. İfadelerden hangisi yanlıştır?**A) Kumaş ile model uyumu önemli değildir.
B) Kumaş ile mevsim uyumu olmalıdır.
C) Model ile giyileceği yer ve zaman uygun olmalıdır.
D) Astar kumaşa uygun bir kumaştan yapılabilir.

**4. 10 kişi bir işi 100 saatte yaparsa 25 kişi aynı işi kaç saatte yapar?**A) 40
B) 50
C) 150
D) 250

**5. Hangisi erkek pantolonunda esas ölçülerdendir?**A) Diz yüksekliği
B) Kalça yüksekliği
C) Pantolon boyu
D) Tüm ağ genişliği

**6. Hangisi katlama tekniklerine göre pili çeşitlerinden değildir?**A) Düz pili
B) Pilikaşe
C) Pilisoley
D) Volan

**7. Hangisi kız çocukları için temel beden kalıbı yardımcı ölçülerdendir?**A) Tam boy
B) Bel çevresi
C) Sırt yüksekliği
D) Göğüs çevresi

**8. Hangisi kuru apreleme işlemlerindendir?**A) Gerilme direnci
B) Yumuşaklığı
C) Kopma
D) Büküm

**9. Hangisi ön terbiye işlemleri içerisine girmez?**A) Ağartma
B) Kostikleme
C) Merserizasyon
D) Yıkama

**10. Yakma denemesi sonucunda liflerin hangi özellikleri gözlenir?**A) Sesi
B) Kalan atığın ağırlığı
C) Parlaklığı
D) Yakma sonunda kalan artık

**CEVAP ANAHTARI
1. B
2. B
3. A
4. A
5. C
6. D
7. C
8. D
9. D
10. D**