**MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI**

**İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI (KALFALIK)**

**1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?**A) Tehlikeli davranış  
B) Fiziksel güç yetersizliği  
C) Nedeni bulunamayan sebepler  
D) Hastalık

**2. Hangileri dikimde kullanılan işaretlerdir?**A) Delgi-Noktalama  
B) Çıt-Delgi  
C) Çıt-Metolama  
D) Delgi-Metolama

**3. Düz dar etek şablon çiziminde arka ortasında kaç cm dikiş payı verilir?**A) 1 cm  
B) 2 cm  
C) 3 cm  
D) 4 cm

**4. 360 mm kaç dm etmektedir?**A) 0,36  
B) 3,6  
C) 36  
D) 3600

**5. Hangisi boxer dikiminde kullanılan kumaş isimlerinden değildir?**A) Poplin  
B) Penye  
C) Naylon  
D) İpek saten

**6. Hangisi külot dikiminde kullanılacak malzemelerden değildir?**A) Biye  
B) Fermuar   
C) Kumaş  
D) Lastik

**7. Hangisi iç giyim kalıbı hazırlanırken bolluk ilavesi verilecek giysi çeşitleridir?**A) Model ve kumaş özelliğine göre  
B) Külot  
C) Gecelik, sabahlık, pijama, boxer  
D) Sütyen

**8. 1x1 metre kumaşın gram cinsinden ağırlığına ne ad verilir?**A) Top ağırlığı  
B) Yüzey ağırlığı  
C) Boy ağırlığı  
D) Parça ağırlığı

**9. Hangisi atkı yönü hataları içine girer?**A) Atkı ipliği kopması  
B) Kenar düzgünlüğü  
C) Bağlantı hatası  
D) Yuva

**10. Hangisi dikişin boyuna esnekliği ile ilgilidir?**A) İlmek sağlamlığı  
B) İplik sürtünme dayanıklılığı  
C) Batış dengesi  
D) Dikiş yapısı

**CEVAP ANAHTARI  
1. A  
2. B  
3. B  
4. B  
5. C  
6. B  
7. C  
8. B  
9. A  
10. D**