**MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI**

**İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI (KALFALIK)**

**1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?**A) Tehlikeli davranış
B) Fiziksel güç yetersizliği
C) Nedeni bulunamayan sebepler
D) Hastalık

**2. Hangileri dikimde kullanılan işaretlerdir?**A) Delgi-Noktalama
B) Çıt-Delgi
C) Çıt-Metolama
D) Delgi-Metolama

**3. Düz dar etek şablon çiziminde arka ortasında kaç cm dikiş payı verilir?**A) 1 cm
B) 2 cm
C) 3 cm
D) 4 cm

**4. 360 mm kaç dm etmektedir?**A) 0,36
B) 3,6
C) 36
D) 3600

**5. Hangisi boxer dikiminde kullanılan kumaş isimlerinden değildir?**A) Poplin
B) Penye
C) Naylon
D) İpek saten

**6. Hangisi külot dikiminde kullanılacak malzemelerden değildir?**A) Biye
B) Fermuar
C) Kumaş
D) Lastik

**7. Hangisi iç giyim kalıbı hazırlanırken bolluk ilavesi verilecek giysi çeşitleridir?**A) Model ve kumaş özelliğine göre
B) Külot
C) Gecelik, sabahlık, pijama, boxer
D) Sütyen

**8. 1x1 metre kumaşın gram cinsinden ağırlığına ne ad verilir?**A) Top ağırlığı
B) Yüzey ağırlığı
C) Boy ağırlığı
D) Parça ağırlığı

**9. Hangisi atkı yönü hataları içine girer?**A) Atkı ipliği kopması
B) Kenar düzgünlüğü
C) Bağlantı hatası
D) Yuva

**10. Hangisi dikişin boyuna esnekliği ile ilgilidir?**A) İlmek sağlamlığı
B) İplik sürtünme dayanıklılığı
C) Batış dengesi
D) Dikiş yapısı

**CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. B
4. B
5. C
6. B
7. C
8. B
9. A
10. D**