**OTOMOTİV ELEKTİRKÇİLİĞİ ÖRNEK SORULAR (KALFALIK)**

**1. Seçeneklerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer
almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık**

**2.Çelik cetveller ölçü sistemlerine göre hangi çeşitlerde üretilmiştir?
A) Metrik ve Withworth
B) İnç ve Withworth
C) Withworth ve parmak
D) Metrik ve inç**

**3.Silindir kapağı cıvataları nasıl sökülmelidir?
A) Dıştan içe doğru daireler çizerek
B) İçten dışa doğru daireler çizerek
C) Soldan sağa doğru
D) Sağdan sola doğru**

**4.Yağ çubuğunun görevi hangisidir?
A) Hidrolik seviyesini gösterir.
B) Motor yağı seviyesini gösterir.
C) Antifriz seviyesini gösterir.
D) Motor suyu seviyesini gösterir.**

**5.Aşağıdakilerden hangisi millerin eksenel olarak zarar görmelerini engellemek amacı
ile kullanılan yatak çeşididir?
A) Düz kusunetli ana yatak
B) Gezinti yatakları
C) Oringler
D) Krank keçeleri**

**6. Görünüşleri çizilen parçanın iç kısımlarındaki delik, kanal vb. işlemleri daha kolay ve net olarak anlatan görünüş hangisidir?
A) Ön görünüş
B) Döndürülmüş görünüş
C) Üst görünüş
D) Kesit görünüş**

**7. Yağların akmaya karşı gösterdiği zorluğa verilen ad nedir?
A) Viskozite
B) Debi
C) Oksidasyon
D) Polimerleşme**

**8. Somunların frenlenmesi için kullanılan makine elemanlarının genel adı nedir?
A) Kamlar
B) Pimler
C) Rondelalar ve emniyet sacları
D) Perçin**

**9. Yüksek gerilim kablolarının kopuk olduğu nasıl tespit edilir?
A) Buji kabloları ohmmetre ile teker teker ölçülür.
B) Gözle kontrol edilir.
C) Uzatıp sündürerek tespit edilir.
D) Tespit edilemez.**

**10. Hangisi röle çeşitlerinden değildir?
A) Manyetik röleler
B) Dil kontak röleler
C) Termik röleler
D) Paletli röleler**

**CEVAP ANAHTARI**

**1. A
2. D
3. A
4.B
5.B
6.D
7.A
8.C
9.A
10.D**