**OTOMOTİV ELEKTİRKÇİLİĞİ ÖRNEK SORULAR (KALFALIK)**

**1. Seçeneklerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer  
almaktadır?  
A) Tehlikeli davranış  
B) Tecrübesizlik  
C) Fiziksel güç yetersizliği  
D) Hastalık**

**2.Çelik cetveller ölçü sistemlerine göre hangi çeşitlerde üretilmiştir?  
A) Metrik ve Withworth  
B) İnç ve Withworth  
C) Withworth ve parmak  
D) Metrik ve inç**

**3.Silindir kapağı cıvataları nasıl sökülmelidir?  
A) Dıştan içe doğru daireler çizerek  
B) İçten dışa doğru daireler çizerek  
C) Soldan sağa doğru  
D) Sağdan sola doğru**

**4.Yağ çubuğunun görevi hangisidir?  
A) Hidrolik seviyesini gösterir.  
B) Motor yağı seviyesini gösterir.  
C) Antifriz seviyesini gösterir.  
D) Motor suyu seviyesini gösterir.**

**5.Aşağıdakilerden hangisi millerin eksenel olarak zarar görmelerini engellemek amacı  
ile kullanılan yatak çeşididir?  
A) Düz kusunetli ana yatak  
B) Gezinti yatakları  
C) Oringler  
D) Krank keçeleri**

**6. Görünüşleri çizilen parçanın iç kısımlarındaki delik, kanal vb. işlemleri daha kolay ve net olarak anlatan görünüş hangisidir?  
A) Ön görünüş  
B) Döndürülmüş görünüş  
C) Üst görünüş  
D) Kesit görünüş**

**7. Yağların akmaya karşı gösterdiği zorluğa verilen ad nedir?  
A) Viskozite  
B) Debi  
C) Oksidasyon  
D) Polimerleşme**

**8. Somunların frenlenmesi için kullanılan makine elemanlarının genel adı nedir?  
A) Kamlar  
B) Pimler  
C) Rondelalar ve emniyet sacları  
D) Perçin**

**9. Yüksek gerilim kablolarının kopuk olduğu nasıl tespit edilir?  
A) Buji kabloları ohmmetre ile teker teker ölçülür.  
B) Gözle kontrol edilir.  
C) Uzatıp sündürerek tespit edilir.  
D) Tespit edilemez.**

**10. Hangisi röle çeşitlerinden değildir?  
A) Manyetik röleler  
B) Dil kontak röleler  
C) Termik röleler  
D) Paletli röleler**

**CEVAP ANAHTARI**

**1. A  
2. D  
3. A  
4.B  
5.B  
6.D  
7.A  
8.C  
9.A  
10.D**