**Endüstriyel Düz Örme Kalfalık Soruları**

1. Düz örme makine dairesinde aşağıdaki hangi kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır?
2. Koruyucu bot
3. Kulak tıkacı
4. Eldiven
5. Baret
6. Pamuk ipliğini yaktığımızda çıkan koku seçeneklerden hangisidir?
7. Limon kolonya kokusu
8. Yanık saç kokusu
9. Yanık tırnak kokusu
10. Yanık kağıt kokusu
11. Bir el örme makinesinde, çeliklerin olduğu ve mekiği taşıyan, el ile sağa ve sola hareket ettirilen makine parçasının adı seçeneklerden hangisidir?
12. Çardak
13. Merdane
14. Kafa
15. Plaka
16. Bir iğne ön plakada, bir iğne arka plakada örülerek oluşturulan lastik örgü seçeneklerden hangisidir?
17. 1x1
18. 2x2
19. Torba
20. 2x1
21. Seçeneklerden hangisi ajur örgünün tanımıdır?
22. Bir sıra ön plakada, bir sıra arka plakada örülen örgüdür.
23. İlmeklerin birbirleriyle yer değiştirerek yaptığı örgüdür.
24. Bir veya birden fazla ilmeğin, sağa veya sola kaydırılmasıyla oluşan örgüdür.
25. Tüm iğnelerin örülmesiyle oluşan örgüdür.
26. Makine inceliği seçeneklerden hangisidir?
27. 1 cm’deki iğne sayısı
28. 1 inch’deki (2.54 cm) iğne sayısı
29. Plakadaki iğne sayısı
30. Makinedeki iğne sayısı
31. Seçeneklerden hangisi çardağın görevlerinden değildir?
32. İpliğin bobinden düzgün olarak alınmasını sağlamak.
33. İplik kopmalarında makineyi durdurmak.
34. İpliğin yan gergilere düzgün olarak verilmesini sağlamak.
35. İpliği iğnelerin ağzına vermek.
36. Bir kazak kalıbı çizerken aşağıdaki hangi ölçüye ihtiyacımız yoktur?
37. Beden boyu
38. Kol evi
39. Ön yaka düşüklüğü
40. Ön pat genişliği
41. Bir süveter kalıbı çizerken aşağıdaki hangi ölçüye ihtiyacımız yoktur?
42. Beden eni
43. Kol evi
44. Kol boyu
45. Arka yaka genişliği
46. Seçeneklerden hangisi ana renklerden değildir?
47. Mor
48. Kırmızı
49. Sarı
50. Mavi