**1.Seçeneklerden hangisi cağlık dizim raporlarından değildir?**

1. Düz rapor B) Karışık rapor C) Desenli rapor D) Renkli rapor

**2. Seçeneklerden hangisi, bozuk kovan nedeni değildir?**

A) Furnisörlerin arızalanması B) Çelik kapaklarının açık unutulması

C) Vidaların yeterince sıkılmaması D) İğne ayağı kırıkları

**3. Seçeneklerden hangisi desenlendirmeye en fazla olanak tanıyan örgüdür?**

 A) Haroşa örgü B) İnterlok örgü C) Süprem örgü D) Ribana örgü

**4. Renklerin kısım kısım seçildiği, çok renkli örme tekniği ile üretilen düz örme kumaşlara ne denir?**

 A) Strüktür jakarlı düz örme kumaşlar B) Renk jakarlı düz örme kumaşlar

C) İntersia düz örme kumaşlar D) Düz düz örme kumaşlar

**5. Yuvarlak örme kumaşların üretiminde genellikle hangi iplikler kullanılmaktadır?**

A) Sentetik iplikler B) Filament iplikler

C) Pamuk iplikler D) Yün ve yün karışımı iplikler

**6. Seçeneklerden hangisi yuvarlak örme kumaşların yapılara göre sınıflandırılması değildir?**

A) Plaka sayılarına göre sınıflandırma B) Kullanım alanlarına göre sınıflandırma

C) Örgü yüzey görünüşlerine göre sınıflandırma D) Makine çaplarına göre sınıflandırma

**7.Aşağıdaki kumaşlardan hangisi çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşların ve bunların varyasyonlarının üretimi için tasarlanmış kumaşlardan değildir?**

A) RL düz örgü B) RR ribana C) RR interlok D) LL haroĢa

**8. En çok elastikiyetleri ile tanınan kumaşlar seçeneklerden hangisidir?**

A) Düz örgülü kumaşlar B) Ribana kumaşlar C) İnterlok kumaşlar D) Haroşa kumaşlar

**9. Yuvarlak örme makinelerinde üretilen kumaşların genelde kullanım alanları nelerdir?**

A) Döşemelik B) Çarşaf C) İç giyim D) Halı

**10. Seçeneklerden hangisi, örme kumaşlarda kumaş enini etkileyen parametrelerden değildir?**

A) Makine çapı B) Makine eni C) Sistem sayısı D) İğne sayısı