**TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI**

**ENDÜSTRİYEL ÖRME DALI KALFALIK SORULARI**

**1. Makine çapının tanımı seçeneklerden hangisidir?**

**A)** İğne kanalından diğer iğne kanalına olan, içten içe çap mesafesidir.

**B)** Örme iğnelerinin üzerine dizildiği iğne yatağına denir.

**C)** Kovanın (silindir) yatağına takılan iğne sayısına denir.

**D)** İğne kanalından diğer iğne kanalına olan dıştan dışa çap mesafesidir.

**2. Terazi telleri çorap örümünün hangi aşamasında yer alır?**

**A)** Taban **B)** Konç **C)** Topuk burun **D)** Lastik

**3. Çift silindirli çorap örme makinelerde hangi tür iğne kullanılır?**

a. Tek iğne b. Kancalı iğne c. İki ucu kancalı d. Konç

**4. Aşağıdakilerden hangisi düz çorapta bulunması gereken kalıplardan değildir?**

1. Burun b. Topuk c. Konç d. Reklan

**5. Aşağıdakilerden hangisi kalıp programı hazırlanırken girilmesi zorunlu bilgilerden değildir?**

1. Makine tipi
2. İğne sayısı
3. Makine rengi
4. Selektör sayısı

**6. Aşağıdakilerden hangisi silindire beslenen fazla ipliğin geri alınmasını sağlayan makine elemanıdır?**

a. Terazi b. Tırnaklar c. Çelik d. İğneler

**7. Aşağıdakilerden hangisi topuk örgüsündeki arttırmaları sağlayan makine elemanıdır?**

a. Terazi b. Tırnaklar c. Çelik d. İğneler

**8. İki çorabın da aynı boyda, aynı desende ve aynı renkte olmasına ve bunların çift haline getirilmesine ne denir?**

A) Katlama B) Eşleştirme C) Kontrol D) Paketleme

**9. Hangi tür çorapta katlama işlemi yapılmaz?**

**A)** Çetik B) Spor C) Klasik D) Diz üstü

**10. Kaldıran tırnakların görevi aşağıdakilerden hangisidir?**

**A)** Sağdan ve soldan iğneleri teker teker indirir

**B)** Sağdan ve soldan iğneleri ikişer ikişer kaldırır.

**C)** Sağdan bir iğne, soldan iki iğne indirir.

**D)** Sağdan ve soldan iğneleri teker teker kaldırır.

CEVAP ANAHTARI

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. B 8.B 9. A 10.D