S.1- Hangisi eksantrikli dokuma makinesi parçalarından değildir?

a- Armür kartonu

b- Çerçeve

c- Eksantrik mili

d- Gücü

S.2- Seçeneklerden hangisi atkı koptuğunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?

a- Çerçeve

b- Malyon

c) Gücü taharı

d- Doğru ağızlık

S.3- Armürlü dokuma makinelerinin özelliklerinden biridir?

 a- 24 çerçeve çalışma kapasitesi

 b- Jakarlı desenler dokunur

c- Çorap örme dokur

d- 52 çerçeve çalışma kapasitesi

S.4- Seçeneklerden hangisi Armürlü dokuma makinesinin parçalarından biri değildir?

 a- Armür ayakları

b- Kam (eksantrik)

c-Malyon

d-Masura

S.5- Hav oluşumu çözgüden sağlanarak dokunan kadife türü seçeneklerden hangisidir?

a-Çözgü kadifesi

b-Armürlü kadife

c-Jakarlı kadife

d-Atkı kadifesi

S.6-Dar dokuma makineleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisidir?

a-Üretim hızları ve randımanları azdır.

b-Üretim hızları ve randımanı fazladır.

c-Dokuma hazırlık işlemleri uzun ve çok aşamalıdır.

d-Fazla yer kaplar ve sesli çalışır.

S.7- Seçeneklerden hangisi dar dokuma kumaşların kullanım alanlarından biridir?

a-Kadife kumaşlar

b-Şeritler

c-Tül perde

d-Halı dokumalar

S.8-Bezayağı örgülerden türetilmiş kumaş kartelası hazırlanırken seçeneklerden hangisi yer alır?

a-Kırık dimi örgülü kumaş

b-Atkı rips örgülü kumaş

c-Kord örgülü kumaş

d-Kuvvetlendirilmiş saten örgülü numune kumaş

S.9-Çift katlı numune kumaş dokumak için dokuma tezgahına ekstra hangi parçalar ilave edilmez?

a-Ekstra çözgü levendi

b-Ekstra lamel

c-Ekstra kumaş levendi

d-Ekstra çerçeve

S.10-Dokuma makinesinda iş değişikliği yapılması durumunda tezgahta hangisi değişir?

a- Çerçeve taharı

b- Kumaş sarma

c- Atkı iletim sistemi

d- İro