**1.** Aşağıdakilerden hangisi cam çeşitlerinden değildir?

A) Düz cam

B) Sade cam

C) Buzlu cam

D) Isı cam

**2.** Aşağıdakilerden hangisi PVC cam ölçülerini almada uygulanan işlem basamaklarından değildir?

A) Ölçüye göre tasnif etmek

B) Net cam ölçülerini almak

C) Cam çıtalarını kesmek

D) Doğramadan cam ölçülerini almak

**3.** Yapıları tabi olarak aydınlatmak amacıyla yapılan kapı, pencere vb. elemanlara monte edilen ışığı geçiren

şeffaf malzemeye ne denir?

A) Kapı

B) Cam

C) PVC

D) Pencere

**4.** Aşağıdakilerden hangisi PVC doğrama cam ölçülerini tasnif etmede uygulanan iş sırasından değildir?

A) Orta kaydın kertmesini yapınız.

B) Cam ölçülerini uygun aldığınızdan emin olunuz.

C) Cam ölçülerini ayrı ayrı tasnif ettiğinizden emin olunuz.

D) Tasnif işlerini dikkatli yapınız

**5.** Aşağıdakilerden hangisi uygun cam takozu takmada uygulanan iş sırasından değildir?

A) Uygun takozu seçmek

B) Uygun takoz sayısını bilmek

C) Cam takozu müşteri isterse takmak

D) Takozu takma tekniğini bilmek

**6.** Aşağıdakilerden hangisi uygun camı hazırlamada uygulanan iĢ sırasından değildir?

A) Camları markalama ve takma yerine götürmek

B) Net cam ölçülerini almak

C) Malzemeyi öğretmeninizden temin etmek

D) Yapacağınız pencere şekline uygun camları seçip hazırlamak

**7.** Aşağıdakilerden hangisi PVC doğramaya cam takma kurallarından değildir?

A) Cam takmayı projesine uygun yapmak

B) Camı istenilen şekle göre takmak

C) Cam takmada dikkatli olmamak

D) Cam takmayı hassas ve dikkatli yapmak

**8.** Kapı kasasını kabaca yerleştirdikten sonra aşağıdaki işlemlerden hangisi, kapı kasası montajında uygulanır?

A) Menteşe takılacak uygun noktalar belirlenir.

B) şakul veya su terazisi yardımıyla kasanın düşeyliği kontrol edilir.

C) Montaj yerini hazırlanır.

D) Kasa yerine vidalanır.

**9.** şakul veya su terazisi yardımıyla kapı kasası yerleştirildikten sonra aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kapı kanadı takılır.

B) Montaj yeri markalanır.

C) Üç kenarından kama veya köpük ile kasa sabitlenir.

D) Kasa yeteri kadar vidalanır.

**10.** PVC kapı kasası montajında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

A) Kapı kasası ile duvar arasındaki boşlukları yeteri kadar köpükle iyice doldurmak

B) Çok hızlı montaj yapmak

C) Renkli profil kullanmak

D) Kasa profili folyolarını sökmek

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |