1. Bina uygulama projeleri, görünüŞ çizimlerinin ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/5

B) 1/10

C) 1/50

D) 1/100

2. Plandaki hareketlilikleri görünüşe aktaran çizgilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktarma çizgileri

B) Yardımcı taşıyıcı çizgiler

C) Ana çizgiler

D) Basit çizgiler

3. Ön cephede görünmeyen arka planda kalan kısımlar, aşağıdaki çizgi stilinden hangisi ile ifade edilirler?

A) Kalın çizgi

B) ince çizgi

C) Devam eden çizgi

D) Kesik çizgi

4. Bir planda ön cephe diye adlandırılan kısım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bina giriş kapısının olduğu cephe

B) En çok pencerenin olduğu cephe

C) Balkonun olduğu cephe

D) En çok hareketliliğin olduğu cephe

5. Balkon parapet duvar yüksekliği en az kaç cm olmalıdır?

A) 30

B) 50

C) 70

D) 90

**6.** Bir projede çeşitli bölümlerin, elemanların yüksekliklerinin bir başlangıç noktası esas alınarak ölçülerle ifade edilmesine ne denir?

**A)** Çizgisel ölçülendirme

**B)** Kotlu ölçülendirme

**C)** Doğrusal ölçülendirme

**D)** Ölçek

**7.** Aşağıdakilerden hangisi mimari projelerin kotlu ölçülendirmelerinde kıyas düzlemi olarak kullanılır?

**A)** Haritalardaki röper ve nirengiler

**B)** Deniz seviyesi

**C)** Yapının esas girişi önündeki zemin veya tretuvar kotu

**D)** Hiçbiri

**8.** Proje çizimlerinde başlangıç noktası rakamı nasıl gösterilir?

**A)** ±0.00

**B)** +0.00

**C)** -0.00

**D)** 0.00

**9.** Aşağıdaki kotlu ölçü rakamlarının hangisi kıyas düzlemi kotunun altını ifade eder?

**A)** ±0,00

**B)** + 1,15

**C)** -1,15

**D)** ± 1,15

**10.** Ölçü rakamları kot işaretinin hangi tarafına yazılmalıdır?

**A)** A ) Sağ üstte

**B)** B ) Sol üstte

**C)** C ) Alt kısma

**D)** D ) Hepsi

CEVAP ANAHTARI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | A |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | A |